|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号****ITEM** | **名称****NAME** | **型号** **TYPE/DISCREPTION** | **单位****Unit** | **数量****QTY** |
| 1 | 5A熔断器 | BUSSMANN FUSE,FNQ-N-5 | 个 EA | 10 |
| 2 | 4A熔断器 | BUSSMANN FUSE,FNQ-N-4 | 个 EA | 10 |
| 3 | 电子线缆  | Wires 18AWG 600V,1015-18AWG | 米 M | 100 |
| 4 | 热缩管  | Heat Shrink Tubing,OD：6mm | 米 M | 100 |
| 5 | 插接件 | Pin Connector,3.96mm | 套Suit | 10 |
| 6 | 接线端子 |  Cable Lug,Cold Pressing cable lug Suit | 套Suit | 1 |
| 7 | 防爆胶泥 | Explosion- Proof Clay,50Kpa, 90～-50℃ | KG 公斤 | 2 |
| 8 | 0.5A熔断器 | FUSE 2.8A 600V TD CLASS CC 13/32" x 1.5" | 个 EA | 5 |
| 9 | 2A 熔断器 | FUSE 2A 250V TD 1/4" x 1.25" GL TUBE | 个 EA | 10 |
| 10 | 6A 熔断器 | FUSE FAST 6A 250V | 个 EA | 10 |
| 11 | 绝缘栅双极型晶体管  | XSTR IGBT 400A 1200V SNGL LABELED | 个 EA | 8 |
| 12 | 可控硅整流器 | SCR MDL 250A 1600V | 个 EA | 2 |
| 13 | 人机界面显示板 | PCBA AGDB W/O LCD NRTL ADV GRAPH DSPL | 个 EA | 1 |
| 14 | 电源板 | PCB S/A BPSB NRTL ADV (BASIC PWR SPLY) | 个 EA | 1 |
| 15 | 系统主控板 | PCBA BSCB NRTL ADV (BASIC SYS CNTRL) | 个 EA | 1 |
| 16 | 逆变器信号转换板 | PCBA ISB NRTL 2000/4000 ADV | 个 EA | 5 |
| 17 | 整流器信号转换板 | PCBA CSB GCS NRTL | 个 EA | 8 |
| 18 | 存储卡 | CARD PC FLASH 128M ATA STD | 个 EA | 1 |
| 19 | 主板 | PCBA SSB GCS NRTL | 个 EA | 1 |
| 20 | 整流控制板 | PCBA GCS PCM (ON C902085) | 个 EA | 1 |
| 21 | 系统逆变控制板 | PCBA GCS SYSCON (ON C902085) | 个 EA | 1 |
| 22 | 显示器 | PCBA GIB GCS NRTL (GRAPHIC INTFC) | 个 EA | 1 |

附件1

**配件采购清单**